{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["通常の日常点検表サンプル","タイヤ交換作業管理表","冬タイヤ交換後の日常点検サンプル","日常点検基準"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"通常の日常点検表サンプル","index":0,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,7,7,11],[7,12,7,13],[9,4,10,6],[23,4,23,6],[0,0,0,13],[7,1,7,6],[2,1,2,4],[4,1,4,4],[6,11,6,13],[16,12,16,13],[11,7,12,7],[11,8,12,11],[30,1,45,2],[31,3,33,3],[21,1,29,2],[8,1,20,2],[9,3,10,3],[9,8,10,11],[9,7,10,7],[11,4,12,6],[13,7,14,7],[27,4,28,6],[26,4,26,6],[22,4,22,6],[19,4,19,6],[18,4,18,6],[16,4,16,6],[17,12,17,13],[38,8,39,11],[43,4,44,6],[45,4,45,6],[24,12,24,13],[46,10,46,11],[46,12,46,13],[31,8,33,11],[35,8,37,11],[35,7,37,7],[23,12,23,13],[48,4,48,13],[42,4,42,6],[31,4,33,6],[24,4,24,6],[25,4,25,6],[46,2,46,5],[11,3,12,3],[22,12,22,13],[19,12,19,13],[18,12,18,13],[15,12,15,13],[21,12,21,13],[13,3,15,3],[13,4,15,6],[20,12,20,13],[13,8,14,11],[49,4,49,13],[43,3,44,3],[43,8,44,11],[43,7,44,7],[34,4,41,6],[27,3,28,3],[27,8,28,11],[27,7,28,7],[50,4,50,13],[51,4,51,13],[52,4,52,13],[26,12,26,13],[25,12,25,13],[42,12,42,13],[41,12,41,13],[40,12,40,13],[46,6,46,8],[34,12,34,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["日 常 点 検 表"]
[]
[null,"登録番号又は車番",{"$nulls":8}," 整備管理者名",null,null,"印 "]
[]
[null,"点検実施者名",{"$nulls":8}," 補助者名",null,null,"印 "]
[]
[{"$nulls":11},"年　　月　　日 "]
[null,"点検箇所",{"$nulls":5},"点検項目",{"$nulls":4},"点検結果(○・×)"]
[null,"運転席での点検"]
[{"$nulls":4},"ブレーキ・ペダル",null,null,null,"踏みしろ、ブレーキのきき",null,null,null,"踏みしろ"]
[{"$nulls":12},"ブレーキのきき"]
[{"$nulls":4},"駐車ブレーキ・レバー(パーキング・ブレーキ・レバー)",null,null,null,"引きしろ（踏みしろ）",null,null,null,"引きしろ"]
[{"$nulls":12},"（踏みしろ）"]
[{"$nulls":4},"原動機",null,null,"※","かかり具合、異音",null,null,null,"かかり具合"]
[{"$nulls":12},"異音"]
[{"$nulls":7},"※","低速、加速の状態"]
[{"$nulls":4},"ウィンド・ウォッシャ",null,null,"※","噴射状態"]
[{"$nulls":6},"ワイパー","※","拭き取りの状態"]
[null,null,null,"◎","空気圧力計",null,null,null,"空気圧力の上がり具合"]
[null,null,null,"◎","ブレーキ・バルブ",null,null,null,"排気音"]
[]
[null,"　エンジン・ルームの点検　"]
[{"$nulls":4},"ウィンド・ウォッシャ・タンク",null,null,"※","液量"]
[{"$nulls":4},"ブレーキのリザーバ・タンク",null,null,null,"液量"]
[{"$nulls":4},"バッテリ",null,null,"※","液量"]
[{"$nulls":4},"ラジエータなどの冷却装置",null,null,"※","水量"]
[{"$nulls":4},"潤滑装置",null,null,"※","エンジン・オイルの量"]
[null,null,null,"△","ファン・ベルト",null,null,"※","張り具合、損傷",null,null,null,"張り具合"]
[{"$nulls":12},"損傷"]
[]
[null,"車の周りからの点検"]
[{"$nulls":4},"灯火装置、方向指示器",null,null,null,"点灯・点滅具合、汚れ、損傷",null,null,null,"点灯・点滅具合"]
[{"$nulls":12},"汚れ"]
[{"$nulls":12},"損傷"]
[{"$nulls":4},"タイヤ",null,null,null,"空気圧"]
[{"$nulls":7},"□","ディスク・ホイールの取付状態",null,null,null,"ナット緩み・脱落"]
[{"$nulls":12},"ボルト付近さび汁"]
[{"$nulls":12},"ボルト突出不揃い、折損"]
[{"$nulls":8},"亀裂、損傷",null,null,null,"亀裂"]
[{"$nulls":12},"損傷"]
[{"$nulls":8},"異状な摩耗"]
[{"$nulls":7},"※","溝の深さ"]
[null,null,null,"◎","エア・タンク",null,null,null,"タンク内の凝水"]
[null,null,null,"◎","（ブレーキ・ペダル）",null,null,"※","（踏みしろ、ブレーキのきき）",null,null,null,"踏みしろ"]
[{"$nulls":12},"ブレーキのきき"]
[]
[null,null,"運行において異状が　　　認められた箇所   ",{"$nulls":7},"運行可否の結果",null,"可　・　否"]
[]
[null,null,null,"１","※印の点検項目は、自動車の走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行えばよいものです。"]
[null,null,null,"２","◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検して下さい。"]
[null,null,null,"３","△印の点検箇所は、「自家用乗用など」に分類される自動車にあっては、定期点検の際に実施するなどして下さい。"]
[null,null,null,"４","□印の点検項目は、「大型車」の場合に点検して下さい。"]
[null,null,null,"５","点検終了後は、整備管理者等に結果を報告し、整備管理者等は点検結果を確認し車両の運行可否を決定し、確認の押印等をして下さい。"]

{"sheet":"タイヤ交換作業管理表","index":1,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,3,36,12],[37,3,37,12],[38,3,38,12],[39,3,39,12],[40,3,40,12],[31,0,32,1],[31,2,32,5],[31,7,32,10],[31,11,32,12],[34,0,34,1],[34,2,34,5],[34,7,34,10],[34,11,34,12],[25,11,25,12],[26,0,30,1],[26,2,26,5],[26,7,26,10],[27,2,29,5],[27,7,27,10],[28,7,28,10],[29,7,29,10],[30,2,30,5],[30,7,30,10],[21,2,25,5],[21,7,21,10],[21,11,21,12],[22,7,22,10],[22,11,22,12],[23,7,23,10],[23,11,23,12],[24,7,24,10],[24,11,24,12],[25,7,25,10],[17,0,25,1],[17,2,20,5],[17,7,17,10],[17,11,17,12],[18,7,18,10],[18,11,18,12],[19,7,19,10],[19,11,19,12],[20,7,20,10],[20,11,20,12],[12,11,13,12],[14,2,15,5],[14,6,15,6],[14,7,15,10],[14,11,15,12],[16,2,16,5],[16,7,16,10],[16,11,16,12],[8,0,15,1],[8,2,11,5],[8,6,9,6],[8,7,9,10],[8,11,11,12],[10,6,11,6],[10,7,11,10],[12,2,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,10],[0,0,0,12],[2,0,2,3],[4,0,4,3],[6,10,6,12],[7,0,7,5],[7,6,7,10],[7,11,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["タイヤ交換作業管理表"]
[]
["登録番号又は車番",{"$nulls":8}," 整備管理者名",null,null,"印 "]
[]
["点検実施者名",{"$nulls":8}," 補助者名",null,null,"印 "]
[]
[{"$nulls":10},"年　　月　　日 "]
["実施箇所",{"$nulls":5},"確認・作業内容",{"$nulls":4},"結果　　　　　　　(実施✔・交換×)"]
["清　掃　の　実　施",null,"ハブ面",{"$nulls":4},"ディスク・ホイールの取付面の錆や泥、ゴミなどを取り除く。"]
[]
[{"$nulls":6},"○","ハブのはめ合い部(インロー部)の錆やゴミ、泥などを取り除く。"]
[]
[null,null,"ディスク・ホイール",{"$nulls":4},"ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の錆やゴミ、泥などを取り除く。"]
[]
[null,null,"ホイール・ボルト、ナット",{"$nulls":4},"ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥などを取り除く。"]
[]
[null,null,"ハブ面",null,null,null,"　","ディスク・ホイールの取付面に著しい摩擦や損傷がないかを確認。"]
["点　検　の　実　施",null,"ディスク・ホイール",null,null,null,"※","ボルトの穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないかを確認。"]
[{"$nulls":7},"ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、摩擦がないかを確認"]
[{"$nulls":7},"溶接部に亀裂や損傷がないかを確認"]
[{"$nulls":7},"ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ面に摩擦や損傷がないかを確認"]
[null,null,"ホイール・ボルト、ナット",{"$nulls":4},"亀裂、損傷がないかを確認"]
[{"$nulls":7},"ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認"]
[{"$nulls":7},"ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがないかを確認"]
[{"$nulls":6},"○","ナットの座金(ワッシャ)が、スムーズに回転するかを確認"]
[{"$nulls":6},"※","ナットの座面部(球面座)に錆や傷、ゴミがないかを確認"]
["油脂塗布の実施",null,"ホイール・ボルト",{"$nulls":4},"ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。"]
[null,null,"ホイール・ナット",{"$nulls":4},"ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。"]
[{"$nulls":6},"※","座面部(球面部)にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。"]
[{"$nulls":6},"○","座面(ワッシャ)とナットとのすき間エンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。"]
[null,null,"ハブ",null,null,null,"○","ハブのはめ合い部(インロー部)に、グリースを薄く塗布する。"]
["取付",null,"ホイールナットの締め付け",null,null,null,"■","タイヤ交換作業時の締め付けトルク値",null,null,null,"N・m"]
[{"$nulls":6},"△"]
[]
["保守",null,"ホイールナットの増し締め",null,null,null,"■","タイヤ交換後、50～100㎞走行後の増し締めを実施する。"]
[]
[null,null,"※","JIS方式が対象。"]
[null,null,"○","ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金(ワッシャ)との当たり前には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないようにすること。"]
[null,null,"■","規程の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。"]
[null,null,"△","対象線淳に２～３回に分けて氏締め付けること(最後の締め付けはトルクレンチで規程トルク締め付ける。)"]
[null,null,"注","この内容に沿ったものであれば、自社の様式で使用しても構いません。"]

{"sheet":"冬タイヤ交換後の日常点検サンプル","index":2,"n_rows":56,"n_cols":14,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[3,1,3,4],[5,1,5,4],[7,11,7,13],[8,1,8,6],[8,7,8,11],[8,12,8,13],[9,1,21,2],[10,3,11,3],[10,4,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,11],[12,3,13,3],[12,4,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,11],[14,3,16,3],[14,4,16,6],[14,7,15,7],[14,8,15,11],[16,12,16,13],[17,4,17,6],[17,12,17,13],[18,12,18,13],[19,4,19,6],[19,12,19,13],[20,4,20,6],[20,12,20,13],[21,12,21,13],[22,1,30,2],[22,12,22,13],[23,4,23,6],[23,12,23,13],[24,4,24,6],[24,12,24,13],[25,4,25,6],[25,12,25,13],[26,4,26,6],[26,12,26,13],[27,4,27,6],[27,12,27,13],[28,3,29,3],[28,4,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,11],[32,4,34,6],[32,8,34,11],[44,3,44,13],[45,4,45,6],[45,12,45,13],[46,3,47,3],[46,4,47,6],[46,7,47,7],[46,8,47,11],[36,12,36,13],[53,4,53,13],[54,4,54,13],[55,4,55,13],[35,12,35,13],[48,4,48,6],[49,2,49,5],[49,6,49,8],[49,10,49,11],[31,1,48,2],[32,3,34,3],[35,4,41,6],[42,3,43,6],[42,7,43,11],[49,12,49,13],[51,4,51,13],[52,4,52,13],[37,8,37,10],[38,8,39,11],[40,12,40,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["あくまで適正化としての推奨案です。自社に合わせて確認手段をご検討下さい。"]
["日 常 点 検 表"]
[]
[null,"登録番号又は車番",{"$nulls":8}," 整備管理者名",null,null,"印 "]
[]
[null,"点検実施者名",{"$nulls":8}," 補助者名",null,null,"印 "]
[]
[{"$nulls":11},"年　　月　　日 "]
[null,"点検箇所",{"$nulls":5},"点検項目",{"$nulls":4},"点検結果(○・×)"]
[null,"運転席での点検"]
[{"$nulls":4},"ブレーキ・ペダル",null,null,null,"踏みしろ、ブレーキのきき",null,null,null,"踏みしろ"]
[{"$nulls":12},"ブレーキのきき"]
[{"$nulls":4},"駐車ブレーキ・レバー(パーキング・ブレーキ・レバー)",null,null,null,"引きしろ（踏みしろ）",null,null,null,"引きしろ"]
[{"$nulls":12},"（踏みしろ）"]
[{"$nulls":4},"原動機",null,null,"※","かかり具合、異音",null,null,null,"かかり具合"]
[{"$nulls":12},"異音"]
[{"$nulls":7},"※","低速、加速の状態"]
[{"$nulls":4},"ウィンド・ウォッシャ",null,null,"※","噴射状態"]
[{"$nulls":6},"ワイパー","※","拭き取りの状態"]
[null,null,null,"◎","空気圧力計",null,null,null,"空気圧力の上がり具合"]
[null,null,null,"◎","ブレーキ・バルブ",null,null,null,"排気音"]
[]
[null,"　エンジン・ルームの点検　"]
[{"$nulls":4},"ウィンド・ウォッシャ・タンク",null,null,"※","液量"]
[{"$nulls":4},"ブレーキのリザーバ・タンク",null,null,null,"液量"]
[{"$nulls":4},"バッテリ",null,null,"※","液量"]
[{"$nulls":4},"ラジエータなどの冷却装置",null,null,"※","水量"]
[{"$nulls":4},"潤滑装置",null,null,"※","エンジン・オイルの量"]
[null,null,null,"△","ファン・ベルト",null,null,"※","張り具合、損傷",null,null,null,"張り具合"]
[{"$nulls":12},"損傷"]
[]
[null,"車の周りからの点検"]
[{"$nulls":4},"灯火装置、方向指示器",null,null,null,"点灯・点滅具合、汚れ、損傷",null,null,null,"点灯・点滅具合"]
[{"$nulls":12},"汚れ"]
[{"$nulls":12},"損傷"]
[{"$nulls":4},"タイヤ",null,null,null,"空気圧"]
[{"$nulls":7},"□","ディスク・ホイールの取付状態"]
[{"$nulls":8},"ホイール・ボルトの折損/ホイール・ナットの緩み"]
[{"$nulls":8},"亀裂、損傷",null,null,null,"亀裂"]
[{"$nulls":12},"損傷"]
[{"$nulls":8},"異状な摩耗"]
[{"$nulls":7},"※","溝の深さ"]
[null,null,null,"冬タイヤ（雪道上での輸送安全確保）",null,null,null,"プラットフォーム　　　　　　　　　　　（↓点検内容は下記の通り）",{"$nulls":4},"溝の深さ"]
[{"$nulls":12},"摩耗なし"]
[null,null,null,"\n冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度                                                  （プラットホーム：新品時の５０％摩耗サイン）を超えていないことを確認し記録すること。"]
[null,null,null,"◎","エア・タンク",null,null,null,"タンク内の凝水"]
[null,null,null,"◎","（ブレーキ・ペダル）",null,null,"※","（踏みしろ、ブレーキのきき）",null,null,null,"踏みしろ"]
[{"$nulls":12},"ブレーキのきき"]
[]
[null,null,"運行において異状が　　　認められた箇所   ",{"$nulls":7},"運行可否の結果",null,"可　・　否"]
[]
[null,null,null,"１","※印の点検項目は、自動車の走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行えばよいものです。"]
[null,null,null,"２","◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検して下さい。"]
[null,null,null,"３","△印の点検箇所は、「自家用乗用など」に分類される自動車にあっては、定期点検の際に実施するなどして下さい。"]
[null,null,null,"４","□印の点検項目は、「大型車」の場合に点検して下さい。"]
[null,null,null,"５","点検終了後は、整備管理者等に結果を報告し、整備管理者等は点検結果を確認し車両の運行可否を決定し、確認の押印等をして下さい。"]

{"sheet":"日常点検基準","index":3,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2],[9,2,12,2],[14,1,18,1],[20,1,21,1],[4,2,8,2],[0,0,0,2],[2,0,3,0],[4,0,8,0],[9,0,12,0],[14,0,18,0],[20,0,21,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["別表第１（事業用自動車の日常点検基準）"]
[]
["点検箇所","点　　検　　内　　容　"]
[null,"毎回実施しなければならない項目","走行距離や運行状況から判断して実施の必要がある項目"]
["ブレーキ","１　ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きは十分であること。ブレーキ効きは十分であること"]
[null,"２　ブレーキの液量が適当であること。"]
[null,"３　空気圧力の上がり具合が不良でないこと。(エアブレーキの場合)"]
[null,"４　ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレ―キ・バルブから排気音が正常であること。"]
[null,"５　駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。"]
["タイヤ","１　タイヤの空気圧が適当であること。","・溝の深さが十分であること。"]
[null,"２　亀裂及び損傷がないこと。"]
[null,"３　異状な摩耗がないこと。"]
[null,"４　ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。（車両総重量８トン以上）"]
["バッテリ",null,"・液量が適当であること。"]
["原動機",null,"１　冷却水の量が適当であること。"]
[null,null,"２　ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつファン・ベルトに損傷がないこと。　"]
[null,null,"３　エンジン・オイルの量が適当であること。　"]
[null,null,"４　原動機のかかり具合が不良でなく、異音がないこと。"]
[null,null,"５　低速及び加速の状態が適当であること。"]
["灯火装置及び方向指示器","点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ汚れ及び損傷がないこと。"]
["ウインド・ウォッシャ及びワイパー",null,"１　ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ噴射状態が不良でないこと。"]
[null,null,"２　ワイパーの払拭状態が不良でないこと。"]
["エア・タンク","エア・タンクに凝水がないこと。"]
["運行において異状が認められた箇所","当該箇所に異状がないこと。"]